  Утверждена
Решением Собрания депутатов
Старобелицкого сельсовета Конышевского района 
Курской области №61 от 04.03.2013г.







Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы"











[bookmark: _GoBack]
Раздел 1. Паспорт
[bookmark: sub_10] Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы"

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Старобелицкий сельсовет” Конышевского района Курской области на  2013-2022 годы (далее - Программа)


	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


	Заказчик Программы       
	Администрация муниципального образования “Старобелицкий сельсовет” Конышевского района Курской области   
                   

	Разработчик Программы    
	Администрация муниципального образования “Старобелицкий сельсовет” Конышевского района Курской области 
ООО НВЦ «Экор-агро»


	Цель Программы



	- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Старобелицкий сельсовет” Конышевского района Курской области

	Задачи Программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 
- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;
-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Старобелицкий сельсовет” Конышевского района Курской области

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;
 - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;
 - дальнейшая активизация жилищного строительства;
  - улучшения экологической ситуации 
на территории муниципального образования “Старобелицкий сельсовет” Конышевского района Курской области.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2013- 2022 годы


	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем  финансирования Программы составит 78050 тыс. рублей, в т.ч.:
2013 год  –  12320 тыс. рублей;
2014 год  –  19450 тыс. рублей;
2015 год  –  17800 тыс. рублей;
2016 год  –    3260 тыс. рублей;
2017 год  –    1360 тыс. рублей;
2018 год  –    4860 тыс. рублей;
2019 год  –    4400 тыс. рублей;
2020 год  –    3200 тыс. рублей;
2021 год  –    6200 тыс. рублей;
2022 год  –    5200 тыс. рублей.
Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.




Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования
Муниципальное образование «Старобелицкий сельсовет» расположено в северо-западной части Конышевского района Курской области.
Муниципальное образование «Старобелицкий сельсовет» включает в себя 8 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» является село Старая Белица. 
  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 905 человек. 
Уровень развития экономики муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Старобелицкий сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Конышевском районе Курской области.
Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.


2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.
Жилищный фонд муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» составляют индивидуальные дома. 
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 20433  кв. метров.
Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 22,6 кв. м  на одного человека.
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 47%.
 Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.
В муниципальной собственности Старобелицкого сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.
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Показатели жилищного фонда населенных пунктов Старобелицкого сельсовета на 01. 01. 2012 года
Таблица 1
	№
п/п









	
Наименование населенного пункта







	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными услугами (чел./кв. м)
	Наличие 
приборов учета (ед)
	 Потребление
 коммун. услуг в год

	
	
	Кол-во 
домов (ед.)
	Кол-во 
жителей (чел.)
	Общ. 
площадь (кв.м)
	водопровод
	Электроэнергия
	вода
	электроэнергия
	Удельное на 1-го человека
	Всего

	
	
	
	
	
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода (куб.м)
	Электро
Энергия (кВтч)
	Вода
(куб.м)
	Электро
энергия (т.кВтч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	с. Старая Белица
	163
	468
	11000
	298/7000
	170/4000
	468/11000
	10
	163
	38
	793
	11324
	371,1

	2
	с. Пересветово-Белица
	53
	138
	3733
	-
	138/3733
	138/3733
	-
	53
	-
	793
	-
	109,4

	3
	д. Кусаково-Белица
	26
	61
	1183
	-
	61/1183
	61/1183
	-
	26
	-
	793
	-
	48,4

	4
	х. Олешенка
	29
	89
	1420
	44/700
	45/720
	89/1420
	2
	29
	38
	793
	1672
	70,6

	5
	х. Будановский
	13
	20
	539
	-
	20/539
	20/539
	-
	13
	-
	793
	-
	15,9

	6
	х. Белый Ключ
	6
	14
	437
	-
	14/437
	14/437
	-
	6
	-
	793
	-
	11,1

	7.
	ст. Арбузово
	53
	115
	2121
	103/1900
	12/221
	115/2121
	2
	53
	38
	793
	3914
	91,2

	
	Итого
	343
	905
	20433
	445/9600
	460/10843
	905/20433
	14
	343
	-
	793
	16910
	717,7







Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности 
МО «Старобелицкий  сельсовет»  за 2011 год 

Таблица 2
	№
п/п









	
Наименование объекта, 
населенного пункта









	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными
услугами  (кв. м)
	Наличие приборов
 учета (ед)
	Потребление
коммунальных услуг в год

	
	
	Численность
 работников (чел.)
	Мощность
 (вместимость) 
(чел.)
	Общ. площадь 
(кв.м)
	Год постройки
	отопление
	водопровод
	вода
	электроэнергия
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 
(кВтч)

	
	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Администрация МО с. Старая Белица
	6
	905
	70 
	1989
	-
	70 
	70 
	-
	-
	1
	5.0
	1600

	2
	Библиотека с. Старая Белица
	2
	380
	45
	1967
	-
	45
	45
	-
	-
	1
	-
	-

	3
	СДК с. Старая Белица
	3
	250
	100
	1967
	-
	100
	100
	-
	-
	1
	5,0
	2500

	
	Итого
	11
	-
	215
	-
	-
	215
	215
	-
	-
	3
	10,0
	4100












Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих 
на территории МО «Старобелицкий сельсовет» за 2011 год
Таблица 3
	№
п/п










	
Наименование организации и населенного пункта 








	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными
услугами  (кв.м.)
	Наличие приборов
 учета (ед)
	Потребление
 коммунальных
 услуг в год

	
	
	Численность
 работников  (чел.)
	Общ. площадь
 (кв.м)
	отопление
	водопровод
	вода
	электроэнергия
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 
(кВтч)

	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Магазины с.Старая Белица
	1
	30
	-
	30
	1
	-
	-
	1
	10
	15000

	2
	Магазины с.Пересветово-Белица
	1
	20
	-
	20
	1
	-
	-
	1
	10
	10000

	3
	Магазины ст.Арбузово
	1
	35
	-
	35
	1
	-
	-
	1
	10
	17500

	4
	ООО СХП «Белица» с.Старая Белица
	6 
	40
	-
	40
	1
	-
	-
	1
	100
	20000

	5
	Магазин ЧП «Лунева» с.Старая Белица
	1
	60
	-
	60
	1
	-
	-
	1
	10
	30000

	6
	Магазин ЧП «Юшин» с.Старая Белица
	1
	10
	-
	10
	1
	-
	-
	1
	10
	5000

	
	Итого
	11
	195
	-
	195
	6
	-
	-
	6
	150
	97500










Показатели  функционирующих на территории МО «Старобелицкий сельсовет» организаций 
(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности 
Таблица 4
	№п/п
	
Наименование объекта, населенного пункта









	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными
услугами  м. кв
	Наличие приборов
 учета (ед)
	Потребление
 коммун. услуг в год

	
	
	Число работников
чел.
	Мощность
 (вместимость) 
 (чел.)
	Общ. площадь 
(кв.м)
	отопление
	водопровод
	вода
	электроэнергия
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия (кВтч)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	1
	Амбулатория (ООВП) 
с. Старая Белица
	5
	-
	30
	-
	30
	30
	-
	-
	1
	10
	15000

	2
	Средняя школа с. Старая Белица
	20
	53
	1924
	-
	1924
	1924
	-
	-
	1
	750
	53130

	3
	Отделение «Почта России» 
с. Старая Белица
	5
	-
	100
	-
	100
	100
	-
	-
	1
	10
	50000

	
	Итого
	30
	53
	 2054
	-
	 2054
	 2054
	-
	-
	3
	770
	118130











2.3. Электроснабжение
Потребители муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».
Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 
Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 43,54 км, ЛЭП-0,4 кВ – 25,63 км.
Количество действующих трансформаторных подстанций 32 единиц, общей мощностью 4146 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 
Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 
Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 800 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 400  кВт.
По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 
Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:
на  2012 год   - 0,35 кВт/чел; 
2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел; 
2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел; 
2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел; 
2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.
2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.
Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Старобелицкого сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 750 кВт. 
В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.





2.4. Водоснабжение.
Система централизованного водоснабжения имеется в 3-х  населенных пунктах (с. Старая Белица, х. Олешенка, с. Глазово, ст. Арбузово). По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   4 водозаборные скважины, 13,5 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
Жители остальных 4-х населенных пунктов муниципального образования (села Пересветово-Белица, деревни Кусаково-Белица, хуторов Будановский и Белый Ключ) воду получают из колодцев.
Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Старобелицкий сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%. 
На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.
49 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще 25% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 26% населения муниципального образования получают воду из колодцев.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения, сетевого газоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Старобелицкий сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.
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Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения 
МО  «Старобелицкий сельсовет»  на 01.01.2012г.

Таблица 5
	№ п/п
	
Наименование населенных пунктов

	Артезианские 
скважины (ед.)
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы
(км)
	Уличные колонки
(ед.)
	Колодцы ЭВУ/ шахтные
(ед.)

	
	
	Кол-во
	Год 
ввода
	Износ
(%)
	Кол-во
	Год ввода
	Износ
(%)
	Кол-во
	Год ввода
	Износ
(%)
	Кол-во
	Год ввода
	Износ
(%)
	Кол-во
	Износ
(%)

	1
	2
	6
	7
	8
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	с. Старая Белица
	1
	1980
	100
	1
	1980
	100
	5,0
	1976
	100
	15
	1966
	90
	1
	-

	2
	с. Старая Белица
	1
	1989
	100
	1
	1989
	100
	5,0
	1989
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	х. Олешенка
	1
	1979
	100
	1
	1979
	100
	1,0
	1967
	100
	3
	1963
	100
	1
	-

	4
	ст. Арбузово
	1
	1974
	100
	1
	1983
	100
	2,5
	1987
	100
	12
	1983
	100
	2
	-

	5
	с. Пересветово-Белица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	1
	-

	
	Итого
	4
	Х
	Х
	4
	Х
	Х
	13,5
	Х
	Х
	30
	Х
	Х
	5
	Х













Основные производственные показатели системы 
централизованного водоснабжения МО «Старобелицкий сельсовет»
 по состоянию на 01.01.2012 г.
Таблица 6
	№
п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Производительность водозаборов
	т.куб м/сутки
	0,576

	2
	Максимальное потребление воды 
	т.куб м/сутки
	0,076

	3
	Резерв (+),  дефицит (-) 
	т.куб м/сутки
	+0,5

	4
	Объем подачи воды в сеть
	т. куб.м
	55,0

	5
	Потери воды в водопроводных сетях
	т. куб.м
	22,0

	
	
	%
	40

	6
	Объем реализации воды потребителям - всего
	т. куб.м
	33,0

	
	- население
	т. куб.м
	31,5

	
	- бюджетные организации
	т. куб.м
	1,0

	
	- прочие потребители
	т. куб.м
	0,5

	7
	Себестоимость воды
	руб./куб.м
	21,06

	8
	Реализационная стоимость воды
	
	

	
	- население
	руб./куб.м
	21,06

	
	- прочие потребители
	руб./куб.м
	21,06





Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы
В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3000 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.
В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 27,2  кв. м на 1 человека (таблица 13).
Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.
Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в населенных пунктах муниципального образования приведено в таблице 9.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Старобелицкий сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.
1. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 3,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).
2. Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 1,5 км, 3 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 570 кВА, 0,3 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,3 км воздушных линий уличного освещения (табл.11). 
3. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 3-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.
4. Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.





                                                                                                                                                                                         

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах
 муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
 
	В том числе по годам

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с. Старая Белица
	468
	461
	455
	449
	442
	436
	430
	424
	418
	412
	406

	2
	с. Пересветово-Белица
	138
	136
	134
	132
	130
	129
	127
	125
	123
	122
	120

	3
	д. Кусаково-Белица
	61
	60
	59
	58
	58
	57
	56
	55
	54
	54
	53

	4
	х. Олешенка
	89
	88
	87
	85
	84
	83
	82
	81
	80
	78
	77

	5
	х. Будановский
	20
	20
	19
	19
	19
	19
	18
	18
	18
	18
	17

	6
	х. Белый Ключ
	14
	14
	14
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	12

	7
	ст. Арбузово
	115
	113
	112
	110
	109
	107
	106
	104
	103
	101
	100

	
	Всего по муниципальному образованию
	905
	892
	880
	868
	855
	843
	832
	820
	808
	797
	786


















Прогноз строительства жилья в населенных пунктах 
муниципального образования  «Старобелицкий сельсовет» на 2013 – 2022 годах 
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование населенного пункта и участка застройки
	Един.
Измер.
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с. Старая Белица
	Домов
	20
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Кв. м
	2000
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	2
	с. Пересветово-Белица
	Домов
	5
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1

	
	
	Кв. м
	500
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100

	3
	ст. Арбузово

	Домов
	5
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-

	
	
	Кв. м
	500
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-

	
	Итого
	Домов
	30
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	Кв. м
	3000
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300


                                                                                                                                                                                                                                                                                          















Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах 
муниципального образования  «Старобелицкий сельсовет»  в 2013 – 2022 годах 
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование
 объектов 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с. Старая Белица
	Пункт закупа сельскохозяйственной продукции
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	с. Пересветово-Белица
	Центр социального обслуживания населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	4
	ст. Арбузово
	Центр социального обслуживания населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


\
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Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры 
для обеспечения коммунальными услугами
  вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах 
муниципального образования «Старобелицкий сельсовет»
Таблица 10
	№
 п/п




	Наименование
населенного пункта 
	ЛЭП -0,4 кВ 
(км)

	Линия уличного освещения (км)
	Газопровод
 (км)
	Водопровод 
(км)

	1
	с. Старая Белица
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	2
	с. Пересветово-Белица
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	3
	ст. Арбузово
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Итого
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0



Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры 
для обеспечения коммунальными услугами
  вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы
 в населенных пунктах муниципального образования 
«Старобелицкий сельсовет»
Таблица 11
	№
 п/п









	Наименование
населенного пункта 
	Наименование
 объектов 
	Электроснабжение
	Газопровод
 (км)
	Водопровод 
(км)

	
	
	
	ЛЭП -10 кВ (км)

	ТП 10/0,4 кВ
(ед./кВА)
	ЛЭП -0,4 кВ (км)

	Линия уличного освещения (км)
	
	

	1
	с. Старая Белица
	Пункт закупа сельскохозяйственной продукции
	0,5
	1/250
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	2
	с. Пересветово-Белица
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	3
	ст. Арбузово
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	
	Итого
	
	1,5
	3/570
	0,3
	0,3
	1,5
	1,5




Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах
 муниципального образования «Старобелицкий сельсовет»   на 2013-2022 годы
Таблица  12
	№ п/п
	




Наименование населенного пункта




	2012
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Наличие жилфонда
на 31.12.2012
	Убыль жилфонда в 
результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья
( кв.м)
	Наличие жилфонда
на 31.12.2014 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 
результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья
(кв.м)
	Наличие жилфонда
на 31.12 .2016 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 
результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья
(кв.м) 
	Наличие жилфонда
на 31.12.2018 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 
результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья
(кв.м)
	Наличие жилфонда
на 31.12.2020 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 
результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья
(кв.м)
	Наличие жилфонда
на 31.12.2022 (кв.м)

	1
	с. Старая Белица
	11000
	220
	400
	11180
	220
	400
	11360
	220
	400
	11540
	220
	400
	11720
	220
	400
	11900

	2
	с. Пересветово-Белица
	3733
	75
	100
	3758
	75
	100
	3783
	75
	100
	3808
	75
	100
	3833
	75
	100
	3858

	3
	д. Кусаково-Белица
	1183
	47
	-
	1136
	-
	-
	1136
	47
	-
	1089
	-
	-
	1089
	47
	-
	1042

	4
	х. Олешенка
	1420
	28,4
	-
	1392
	28,4
	-
	1363
	28,4
	-
	1335
	28,4
	-
	1306
	28,4
	-
	1278

	5
	х. Будановский
	539
	32
	-
	507
	
	-
	507
	-
	-
	507
	32
	-
	475
	-
	-
	475

	6
	х. Белый Ключ
	437
	
	-
	437
	26
	-
	411
	-
	-
	411
	-
	-
	411
	26
	-
	385

	7
	ст. Арбузово
	2121
	42
	100
	2179
	42
	100
	2237
	42
	100
	2295
	42
	100
	2353
	42
	100
	2411

	
	Итого по МО
	20433
	444
	600
	20589
	391
	600
	20797
	412
	600
	20985
	397
	600
	21187
	438
	600
	21349



Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах
 муниципального образования «Старобелицкий сельсовет»  на 2013-2022 годы
Таблица 13
	№ п/п
	Наименование населенного пункта







	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Общая площадь
 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во
жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.
Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь
 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во
жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.
Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь
 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во
жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.
Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 
жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во
жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.
Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 
жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во
жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.
Жильем (кв.м/чел.)

	1
	с. Старая Белица
	11180
	455
	24,6
	11360
	442
	25,7
	11540
	430
	26,8
	11720
	418
	28,0
	11900
	406
	29,3

	2
	с. Пересветово-Белица
	3758
	134
	28,0
	3783
	130
	29,1
	3808
	127
	30,0
	3833
	123
	31,2
	3858
	120
	32,2

	3
	д. Кусаково-Белица
	1136
	59
	19,3
	1136
	58
	19,6
	1089
	56
	19,4
	1089
	54
	20,2
	1042
	53
	19,7

	4
	х. Олешенка
	1392
	87
	16,0
	1363
	84
	16,2
	1335
	82
	16,3
	1306
	80
	16,3
	1278
	77
	16,6

	5
	х. Будановский
	507
	19
	26,7
	507
	19
	26,7
	507
	18
	28,2
	475
	18
	26,4
	475
	17
	27,9

	6
	х. Белый Ключ
	437
	14
	31,2
	411
	13
	31,6
	411
	13
	31,6
	411
	13
	31,6
	385
	12
	32,1

	7
	ст. Арбузово
	2179
	112
	19,5
	2237
	109
	20,5
	2295
	106
	21,7
	2353
	103
	22,8
	2411
	100
	24,1

	
	Итого по МО
	20589
	880
	23,4
	20797
	855
	24,3
	20985
	832
	25,2
	21187
	808
	26,2
	21349
	786
	27,2











Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды
в муниципальном образовании «Старобелицкий сельсовет» в 2013-2022 годах
Таблица 14
	№ п/п









	Наименование
 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)

	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)

	1
	с. Старая Белица
	455
	0,40
	182
	442
	0,45
	198,9
	430
	0,50
	215
	418
	0,55
	229,9
	406
	0,60
	243,6

	2
	с. Пересветово-Белица
	134
	0,40
	53,6
	130
	0,45
	58,5
	127
	0,50
	63,5
	123
	0,55
	67,65
	120
	0,60
	72

	3
	д. Кусаково-Белица
	59
	0,40
	23,6
	58
	0,45
	26,1
	56
	0,50
	28
	54
	0,55
	29,7
	53
	0,60
	31,8

	4
	х. Олешенка
	87
	0,40
	34,8
	84
	0,45
	37,8
	82
	0,50
	41
	80
	0,55
	44
	77
	0,60
	46,2

	5
	х. Будановский
	19
	0,40
	7,6
	19
	0,45
	8,55
	18
	0,50
	9
	18
	0,55
	9,9
	17
	0,60
	10,2

	6
	х. Белый Ключ
	14
	0,40
	5,6
	13
	0,45
	5,85
	13
	0,50
	6,5
	13
	0,55
	7,15
	12
	0,60
	7,2

	7
	ст. Арбузово
	112
	0,40
	44,8
	109
	0,45
	49,05
	106
	0,50
	53
	103
	0,55
	56,65
	100
	0,60
	60

	
	Всего по МО
	880
	0,40
	352
	855
	0,45
	384,75
	832
	0,50
	416
	808
	0,55
	444,4
	786
	0,60
	471,6
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3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО  
 «Старобелицкий сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.
Во всех 7-и населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2016 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению существующий индивидуальный жилищный фонд.
Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.
Для осуществления данной задачи в период 2013-2016 годов планируется построить 11,5 км межпоселковых и 27,0 км распределительных газопроводов (табл.16). 
Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 3,0 км газопровода (табл. 10).
Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается построить 1,5 км газопровода (табл.11). 



Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Старобелицкий сельсовет» в 2013-2022 годах
Таблица 15
	№ п/п

	Наименование
 населенного 
пункта
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Един. 
измер.
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	с. Старая Белица
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	163
	163
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	10/2399
	10/2399
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Пересветово-Белица
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	53
	-
	53
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	1/20
	-
	1/20
	-
	-
	-
	-

	3
	д. Кусаково-Белица
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	26
	-
	-
	26
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	х. Олешенка
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	29
	-
	-
	29
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	х. Будановский
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	13
	-
	-
	13
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	х. Белый Ключ
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	6
	-
	-
	6
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	ст. Арбузово
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	53
	-
	53
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	1/35
	-
	1/35
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по МО

	Индивидуальные жилые дома
	дом
	343
	163
	106
	74
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед.
	12/2454
	10/2399
	2/55
	-
	-
	-
	-











Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу 
существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы 
в муниципальном образовании «Старобелицкий сельсовет» в 2013-2022 годах
Таблица 16
	№ п/п

	Наименование
 населенного 
пункта
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Един. 
измер.
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1

	с. Старая Белица
	Межпоселковые газопроводы
	км
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	10,0
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-

	2

	с. Пересветово-Белица
	Межпоселковые газопроводы
	км
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-

	3

	д. Кусаково-Белица
	Межпоселковые газопроводы
	км
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-

	4

	х. Олешенка
	Межпоселковые газопроводы
	км
	2,5
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-

	5

	х. Будановский
	Межпоселковые газопроводы
	км
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-

	6

	х. Белый Ключ
	Межпоселковые газопроводы
	км
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	2,0
	-
	-
	2.0
	-
	-
	-

	7

	ст. Арбузово
	Межпоселковые газопроводы
	км
	4,5
	-
	4,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	4,0
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по МО

	Межпоселковые газопроводы
	км
	11,5
	0,5
	6,5
	4,5
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	27,0
	10,0
	6,0
	11,0
	-
	-
	-












Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах 
муниципального образования  «Старобелицкий сельсовет» на 2013-2022 годы
Таблица 17
	№ п/п









	Наименование
 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся газом (чел)
	Удельное потребление
 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)

	Удельное потребление
 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление
 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление
 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление
 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)

	1
	с. Старая Белица
	455
	1000
	455
	442
	1000
	442
	430
	1000
	430
	418
	1000
	418
	406
	1000
	406

	2
	с. Пересветово-Белица
	134
	1000
	134
	130
	1000
	130
	127
	1000
	127
	123
	1000
	123
	120
	1000
	120

	3
	д. Кусаково-Белица
	59
	1000
	59
	58
	1000
	58
	56
	1000
	56
	54
	1000
	54
	53
	1000
	53

	4
	х. Олешенка
	87
	1000
	87
	84
	1000
	84
	82
	1000
	82
	80
	1000
	80
	77
	1000
	77

	5
	х. Будановский
	19
	1000
	19
	19
	1000
	19
	18
	1000
	18
	18
	1000
	18
	17
	1000
	17

	6
	х. Белый Ключ
	14
	1000
	14
	13
	1000
	13
	13
	1000
	13
	13
	1000
	13
	12
	1000
	12

	7
	ст. Арбузово
	112
	1000
	112
	109
	1000
	109
	106
	1000
	106
	103
	1000
	103
	100
	1000
	100

	
	Всего по МО
	880
	1000
	880
	855
	1000
	855
	832
	1000
	832
	808
	1000
	808
	786
	1000
	786




3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  
«Старобелицкий сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.
1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 3,0 км водопровода (табл. 10).
2. Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 1,5 км водопровода (табл. 11). 
3. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:
– реконструкцию и модернизацию 4-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;
- реконструкцию 4-х водонапорных башен;
- реконструкцию (замену) 14,5 км водопроводных сетей (табл.18).



Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения 
муниципального образования «Старобелицкий сельсовет»  на 2013-2022 годы
Таблица 18
А) Артскважины
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	№ 
артскважины
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Пр-сть
(м3/час)
	Год ввода
	Ур-нь
износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с. С-Белица 
	№ 7402
	6
	1980
	100
	1
	-
	-
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	2
	с. С-Белица (агрогородок)
	№ 9348
	6
	1989
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	3
	д. Олешенка
	№ 7204
	6
	1979
	100
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ст. Арбузово
	№ 2002
	6
	1974
	100
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	Х
	24
	X
	X
	4
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-




Б) Водонапорные башни
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	№ водонапорной башни
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Ем-ть
(м3)
	Год ввода
	Ур-нь
износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с. С-Белица 
	№ 7402
	25
	1980
	100
	1
	-
	-
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	2
	с. С-Белица (агрогородок)
	№ 9348
	25
	1989
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	3
	д. Олешенка
	№ 7204
	25
	1979
	100
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ст. Арбузово
	№ 2002
	25
	1974
	100
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	Х
	X
	X
	X
	4
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-









В) Водопроводные сети 
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (км.)

	
	
	Длина
(км.)
	Диам.
(мм)
	Год ввода
	Ур-нь
износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	с. С-Белица 
	5,0
	100
	1980
	100
	5,0
	-
	-
	-
	-
	-
	2,5
	2,5
	-
	-
	-

	2
	с. С-Белица (агрогородок)
	6,0
	100
	1989
	100
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	2,0

	3
	д. Олешенка
	1,0
	50
	1979
	100
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ст. Арбузово
	2,5
	100
	1983
	100
	2,5
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	14,5
	Х
	Х
	X
	14,5
	-
	2,5
	1,0
	-
	-
	2,5
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0





















Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах 
муниципального образования  «Старобелицкий сельсовет» на 2013-2022 годы
Таблица 19
	№ п/п












	Наименование
 населенного пункта








	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление
 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление
 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление
 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление
 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление
 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)

	1
	с. С-Белица 
	290
	24
	6960
	282
	44
	12408
	274
	44
	12056
	266
	44
	11704
	259
	44
	11396

	2
	д. Олешенка
	43
	24
	1032
	42
	44
	1848
	40
	44
	1760
	39
	44
	1716
	38
	44
	1672

	3
	ст. Арбузово
	100
	24
	2400
	97
	44
	4268
	95
	44
	4180
	92
	44
	4048
	89
	44
	3916

	
	Всего по МО
	433
	24
	10392
	421
	44
	18524
	409
	44
	17996
	398
	44
	17512
	386
	44
	16984




3.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки 
МО «Старобелицкий сельсовет» на период 2013-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.
В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.
Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.







Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Старобелицкий сельсовет» на 2013-2022 годы 
Таблица 20
	№
п/п






	
Годы


	Кол-во жителей
(чел).
	Норматив накопления ТБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от населения 
( куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций
( куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ТБО 
( куб. м)

	1
	2013
	892
	2,1
	1873,2
	468,3
	2341,5

	2
	2014
	880
	2,1
	1848,0
	462,0
	2310,0

	3
	2015
	868
	2,2
	1909,6
	477,4
	2387,0

	4
	2016
	855
	2,2
	1881,0
	470,3
	2351,3

	5
	2017
	843
	2,3
	1938,9
	484,7
	2423,6

	6
	2018
	832
	2,3
	1913,6
	478,4
	2392,0

	7
	2019
	820
	2,4
	1968,0
	492,0
	2460,0

	8
	2020
	808
	2,4
	1939,2
	484,8
	2424,0

	9
	2021
	797
	2,5
	1992,5
	498,1
	2490,6

	10
	2022
	786
	2,5
	1965,0
	491,3
	2456,3



Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО 
«Старобелицкий сельсовет» на 2013-2022 годы 
Таблица 21
	№
п/п






	
Годы


	Кол-во жителей
(чел).
	Норматив накопления ЖБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО от населения 
(куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций
(куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ЖБО 
(куб. м)

	1
	2013
	200
	2,2
	440
	110
	550

	2
	2014
	210
	2,4
	504
	126
	630

	3
	2015
	220
	2,6
	572
	143
	715

	4
	2016
	230
	2,8
	644
	161
	805

	5
	2017
	240
	3,0
	720
	180
	900

	6
	2018
	250
	3,2
	800
	200
	1000

	7
	2019
	260
	3,4
	884
	221
	1105

	8
	2020
	270
	3,6
	972
	243
	1215

	9
	2021
	280
	3,8
	1064
	266
	1330

	10
	2022
	290
	4,0
	1160
	290
	1450






Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО 
и санитарной очистке  муниципального образования «Старобелицкий сельсовет»
Таблица 22 
	№ п/п
	Наименование специальной техники
	Количество по этапам реализации программы

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Контейнерные машины
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Тракторные тележки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Ассенизационные машины
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м
	
	
	7
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	12

	6
	Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м
	10
	15
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20














Раздел 4. Целевые показатели Программы 
Таблица 23
	
№ п/п
	
Наименование показателей, 
достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы
	
Ед.
изм.
	Годы реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество построенных ЛЭП
	км.
	0,3
	0,9
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,9
	0,9

	2
	Количество построенных подстанций
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	3
	Количество построенного газопровода
	
	10,8
	13,3
	15,8
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8

	5
	Количество реконструированных водозаборов
	ед.
	-
	1
	-
	1
	
	1
	-
	-
	1
	-

	6
	Количество построенного водопровода
	км.
	0,3
	0,8
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8

	7
	Количество реконструированного водопровода
	км.
	-
	2,5
	1,0
	-
	-
	2,5
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0

	8
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-сетевого газоснабжения
	
	0,0
	50,0
	80,0
	95,0
	96,0
	97,0
	98,0
	98,0
	98,0
	99,0

	
	-водоснабжения
	
	50
	53
	56
	59
	62
	65
	68
	71
	74
	77

	9
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	20511
	20589
	20693
	20797
	20891
	20985
	21086
	21187
	21268
	21349

	
	-сетевого газоснабжения
	
	-
	10295
	16554
	19757
	20055
	20355
	20664
	20763
	20823
	21136

	
	-водоснабжения
	
	10256
	10912
	11588
	12270
	12952
	13640
	14338
	15043
	15738
	16439

	10
	Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	
	-сетевого газоснабжения
	
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	
	-водоснабжения




	
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11
	Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· электроэнергии, 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	· сетевого газа, 
	
	0,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	· воды
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	12
	Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения.
	млн.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· электроснабжения, 
	%
	70
	68
	66
	64
	62
	60
	58
	56
	54
	52

	
	· сетевого газоснабжения, 
	%
	-
	0,0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	
	· вододоснабжения
	%
	95
	95
	90
	85
	80
	70
	60
	50
	40
	30

	14
	Уровень потерь коммунальной продукции (воды).
	%
	40
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26
	24
	22





Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.
 Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.
 С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.
Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.
В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» в рамках Программы газификации Конышевского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 38,5 км.
В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. 
Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.
В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.
Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.
Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.  
Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.


Таблица 24
Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)   

1. Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          
	
№
п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Старая Белица
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 2,0  км
Уличн. освещение - 2,0 км
	2,0
1,0
Итого-3,0
	2013-2022
	Обеспечение электроэнергией 20 домов (2000 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	2
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Пересветово-Белица
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км
Уличн. освещение-0,5 км
	0,5
0,25
Итого-0,75
	2014-2022
	Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	3
	Строительство индивидуальных жилых домов в ст. Арбузово
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км
Уличн. освещение-0,5 км
	0,5
0,25
Итого-0,75
	2013-2021
	Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	4
	Строительство центра закупа сельхозпродукции в с. Старая Белица
	Электроснабжение
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км
КТП 10/0,4 кВ 250 кВА
ВЛ-0,4 кВ – 0,1км
Уличн. освещение-0,1 км
	0,5
0,5
0,1
0,05
Итого-1,15
	2014
	Обеспечение электроэнергией
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	5




	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Пересветово-Белица
	Электроснабжение
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км
КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
ВЛ-0,4 кВ – 0,1км
Уличн. освещение-0,1 км
	0,5
0,35
0,1
0,05
Итого-1,0
	2021
	Обеспечение электроэнергией
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	Строительство центра социального обслуживания населения в ст .Арбузово
	Электроснабжение
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км
КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
ВЛ-0,4 кВ – 0,1км
Уличн. освещение-0,1 км
	0,5
0,35
0,1
0,05
Итого-1,0
	2022
	Обеспечение электроэнергией
	2022
	2022
	Средства бюджета

	7
	Реконструкция сетей уличного освещения
	
	Уличное освещение-3 км
	1,5
	2013-2022
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	2013-2022
	2013-2022
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	9,15
	
	
	
	
	























        2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          
	№
п/п






	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию
 проекта 
(млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Газоснабжение 
с. Старая Белица
	Обеспечение сетевым газом населения
	Межпоселковый газопровод –0,5 км
Распределительный газопровод – 10,0 км
	
0,5

10,0
Итого-10,5
	2013
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2013
	2022
	Средства бюджета

	2
	Газоснабжение 
х.  Будановский
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 2,0 км
	
2,0

	2015
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2015
	2022
	Средства бюджета

	3
	Газоснабжение 
с. Пересветово-Белица
	Обеспечение сетевым газом населения
	Межпоселковый газопровод – 2,0 км
Распределительный газопровод – 2,0 км
	
2,0

2,0
Итого-4,0
	2014
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2014
	2022
	Средства бюджета

	4
	Газоснабжение 
д. Кусаково-Белица
	Обеспечение сетевым газом населения
	Межпоселковый газопровод – 2,0 км
Распределительный газопровод – 5,0 км
	
2,0

5,0
Итого-7,0
	2015
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2015
	2022
	Средства бюджета

	5
	Газоснабжение 
х. Олешенка
	Обеспечение сетевым газом населения
	Межпоселковый газопровод – 2,5 км
Распределительный газопровод – 2,0 км
	
2,5

2,0
Итого-4,5
	2015
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2015
	2022
	Средства бюджета

	6
	Газоснабжение 
ст.  Арбузово
	Обеспечение сетевым газом населения
	Межпоселковый газопровод – 4,5 км
Распределительный газопровод – 4,0 км
	
4,5

4,0
Итого-8,5
	2014
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2014
	2022
	Средства бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	Газоснабжение 
х. Белый Ключ
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 2,0 км
	
2,0

	2015
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2015
	2022
	Средства бюджета

	8
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Старая Белица
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 2,0 км
	
2,0

	2013-2022
	Обеспечение газом 20 домов (2000 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	9
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Пересветово-Белица
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	
0,5

	2014-2022
	Обеспечение газом 5 домов (500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	10
	Строительство индивидуальных жилых домов в ст. Арбузово
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	
0,5

	2013-2021
	Обеспечение газом 5 домов (500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	11
	Строительство центра закупа сельхозпродукции в с. Старая Белица
	Газоснабжение 
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	
0,5
	2014
	Обеспечение газом 
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	12
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Пересветово-Белица
	Газоснабжение 
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	
0,5
	2021
	Обеспечение газом
	2022
	2022
	Средства бюджета

	13
	Строительство центра социального обслуживания населения в ст. Арбузово
	Газоснабжение 
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	
0,5
	2022
	Обеспечение газом
	2022
	2022
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	43,0
	
	
	
	
	













3. Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          
	№
п/п

	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические
параметры
проекта
	Затраты на реализацию проекта
(млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый
эффект от реализации
проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Старая Белица
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 2,0 км
	2,0

	2013-2022
	Обеспечение водой 20 домов (2000 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	2
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Пересветово-Белица
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 0,5 км
	0,5

	2014-2022
	Обеспечение водой 5 домов (500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	3
	Строительство индивидуальных жилых домов в ст. Арбузово
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 0,5 км
	0,5

	2013-2021
	Обеспечение водой 5 домов (500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	4
	Строительство центра закупа сельхозпродукции в с. Старая Белица
	Водоснабжение
	Водопровод – 0,5 км
	0,5
	2014
	Обеспечение водой
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	5
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Пересветово-Белица
	Водоснабжение 
	Водопровод – 0,5 км
	0,5
	2021
	Обеспечение водой
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	6
	Строительство центра социального обслуживания населения в ст. Арбузово
	Водоснабжение 
	Водопровод – 0,5 км
	0,5
	2022
	Обеспечение водой
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	7
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	Водоснабжение
	Артскважины – 4 ед.
Водонапорные башни – 4 ед.
Водопроводные сети – 14,5 км
	
2,0

2,0

14,5
Итого-18,5
	2014-2022
	Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги
	2022
	2022
	Инвестиционная программа
Бюджет

	
	Итого
	
	
	23,0
	
	
	
	
	






4. Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                          
	№
п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполаг. источник финанс-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации  ТБО
	0,02
	2013
	Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов 
	2013
	2013
	Инвестиционная программа

	2
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед.
	0,2
	2013-2022
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	2022
	Инвестиционная программа

	3
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 12 ед.
	0,48
	2013-2022
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	2022
	Инвестиционная программа

	4
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед.
	2,0
	2013-2022
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	2022
	Инвестиционная программа

	5
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Ликвидация стихийных свалок на территории МО
	
	0,2
	2013
	Улучшение санитарного состояния территории города
	2013
	2013
	Бюджет

	
	Итого
	
	
	2,9
	
	
	
	
	








Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.
В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.
Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 78050 тыс. рублей
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 25 и 26.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.









Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Старобелицкий сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)
Таблица 25
	№
п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы – застройщики 

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	9,15
	2,0
	4,5
	1,5
	1,15

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	43,0
	39,5
	3,0
	-
	0,5

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	23,0
	1,0
	3,0
	18,5
	0,5

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	2,9
	0,2
	-
	2,7
	-

	
	Всего по Программе
	78,05
	42,7
	10,5
	22,7
	2,15

















Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)
Таблица 26
	№
п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	9,15
	0,6
	1,75
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	1,6
	1,6

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	43,0
	10,8
	13,3
	15,8
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	23,0
	0,3
	4,3
	1,3
	1,3
	0,3
	3,8
	2,8
	2,3
	3,8
	2,8

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	2,9
	0,62
	0,1
	0,1
	1,06
	0,16
	0,16
	0,7
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	78,05
	12,32
	19,45
	17,8
	3,26
	1,36
	4,86
	4,4
	3,2
	6,2
	5,2











Раздел 7. Управление Программой
Администрация муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.
Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:
- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;
- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;
-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы.	
- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;
- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;
- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;
- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;
- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;
С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.
Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.
Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.
Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.






















                                                         План-график
реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
МО  «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          
	

№ п/п


	

Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный
 за исполнение мероприятия

	
	
	
	
Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Старая Белица
	млн.р
	3,0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	Администрация МО
Застройщик
ОАО МРСК Центра

	1.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	
	
	млн.р
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	1.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	
	
	млн.р
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	2
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Пересветово-Белица
	млн.р
	0,75
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	

	2.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	2.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,25
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	

	3
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в ст. Арбузово
	млн.р
	0,75
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	

	3.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	3.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,25
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции в с. Старая Белица
	млн.р
	1,15
	-
	1,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО
Застройщик
ОАО МРСК Центра

	4.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА
	ед.
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Перестветово-Белица
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	

	5.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	5.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	-
	

	5.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	

	5.4

	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	

	6
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения ст. Арбузово
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	

	6.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	6.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	

	6.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	13
	12
	15

	6.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	Администрация МО
Застройщик
ОАО МРСК Центра

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	

	7
	Реконструкция линий уличного освещения
	км
	3,0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	Администрация МО
МРСК Центра

	
	
	млн.р
	1,5
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	

	
	Итого
	
	9,15
	0,6
	1,75
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	1,6
	1,6
	























2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                       
	
№ п/п

	

Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный
 за исполнение мероприятия

	
	
	
	
Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газоснабжение с. Старая Белица
	млн.р
	10,5
	10,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

	1.1
	Строительство межпоселкового газопровода
	км
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Строительство распределительного газопровода
	км
	10,0
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	10,0
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Газоснабжение х. Будановский
	млн.р
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Газоснабж. с. Пересветово-Белица
	млн.р
	4,0
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1
	Строительство межпоселкового газопровода
	км
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2
	Строительство распределительного газопровода
	км
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Газоснабжение д. Кусаково-Белица
	млн.р
	7,0
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.1
	Строительство межпоселкового газопровода
	км
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2
	Строительство распределительного газопровода
	км
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Газоснабжение х. Олешенка
	млн.р
	4,5
	-
	-
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.1
	Строительство межпоселкового газопровода
	км
	2,5
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,5
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.2
	Строительство распределительного газопровода
	км
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Газоснабжение х. Белый Ключ
	млн.р
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	7
	Газоснабжение ст. Арбузово
	млн.р
	8,5
	-
	8,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

	7.1
	Строительство межпоселкового газопровода
	км
	4,5
	-
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	4,5
	-
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.2
	Строительство распределительного газопровода
	км
	4,0
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	4,0
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	4,5
	0,3
	0,8
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8
	Администрация МО
Застройщик

	8.1
	Жилые дома в с. Старая Белица
	км
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	
	
	млн.р
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	8.2
	Жилые дома в с. Пересветово-Белица
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	8.3
	Жилые дома в ст. Арбузово
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	8.4
	Пункт закупа сельхозпродукции в с. Старая Белица
	км
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8.5
	Центр социального обслуживания населения в с. Пересветово-Белица
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	8.6
	Центр социального обслуживания населения в ст. Арбузово
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	Итого
	43
	43,0
	10,8
	13,3
	15,8
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8
	













3. Водоснабжение 
	№ п/п
	
Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
	Ответственный
 за исполнение мероприятия

	
	
	
	
Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	4,5
	0,3
	0,8
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8
	Администрация МО
Застройщик

	1.1
	Жилые дома в с. Старая Белица
	км
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	
	
	млн.р
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	1.2
	Жилые дома в  с. Пересветово-Белица
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	1.3
	Жилые дома в ст. Арбузово
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	1.4
	Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с. Старая Белица
	км
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	Центр социального обслуживания населения в с. Пересветово-Белица
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	1.6
	Центр социального обслуживания населения в ст. Арбузово
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	2
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	млн.р
	18,5
	-
	3,5
	1,0
	1,0
	-
	3,5
	2,5
	2,0
	3,0
	2,0
	Администрация МО

	2.1
	Артезианские скважины
	ед.
	4
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	

	2.2
	Водонапорные башни
	ед.
	4
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	

	2.3
	Сети водопровода
	км
	14,5
	-
	2,5
	1,0
	-
	-
	2,5
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0
	

	
	
	млн.р
	14,5
	-
	2,5
	1,0
	-
	-
	2,5
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0
	

	
	Итого
	
	23,0
	0,3
	4,3
	1,3
	1,3
	0,3
	3,8
	2,8
	2,3
	3,8
	2,8
	






4.Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                        
	
№ п/п
	

Наименование мероприятия
	Единица измер.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
(ф. ед./млн. руб.)
	Ответственный
 за исполнение мероприятия

	
	
	
	
Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО
	млн.р.
	0,02
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО


	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м 
	ед.
	20
	5
	5
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р.
	0,20
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 
	ед.
	12
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р.
	0,48
	-
	-
	-
	0,16
	0,16
	0,16
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО
	км
	3
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	0,5
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,7
	-
	-
	-
	

	5
	Ликвидация стихийных свалок на территории города
	млн.р
	0,2
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	млн.р.
	2,9
	0,62
	0,1
	0,1
	1,06
	0,16
	0,16
	0,7
	-
	-
	-
	




